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TECHNINĖS BŪKLĖS IR KOKYBINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMAS

BŪSTO, priklausančio ____________________________________________________________,  
                                                                                    (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas) ESANČIO______________________________________________________________,
                                                                                                 (adresas)
TECHNINIS VERTINIMAS

	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo ribos (balai)
	Vertinimo balai
	Vertinimas balais

	1.
	Pastato, kuriame yra būstas, eksploatavimo trukmė
	0-15
	
	

	1.1.
	Iki 5 metų po statybų arba renovacijos
	
	15
	

	1.2.
	6-10 metų po statybų arba renovacijos
	
	10
	

	1.3.
	11-30 metų po statybų arba renovacijos
	
	5
	

	1.4.
	31-50 metų  po statybų arba renovacijos
	
	1
	

	1.5.
	Daugiau kaip 51 metų po statybų arba renovacijos
	
	0
	

	2.
	Sandėlis rūsyje
	0-5
	
	

	3.1.
	Yra
	
	5
	

	2.2.
	Nėra
	
	0
	

	3.
	Buto padėtis name
	0-5
	
	

	3.1.
	Vidinis
	
	5
	

	3.2.
	Kampinis
	
	0
	

	4.
	Buto langų būklė 
	0-10
	
	

	4.1.
	Su stiklo paketais
	
	10
	

	4.2.
	Be stiklo paketų
	
	0
	

	5.
	Būsto išorinių durų eksploatacinis laikotarpis
	0-5
	
	

	5.1.
	Iki 10 metų
	
	5
	

	5.2.
	10-20 metų
	
	1
	

	5.3.
	Virš 20 metų
	
	0
	

	6.
	Balkonas
	0-15
	
	

	6.1.
	Yra
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	6.2.
	Nėra
	
	0
	

	7.
	Būsto apdailos būklė
	0-10
	
	

	7.1.
	Labai gerai (sienų, lubų ir grindų apdaila labai geros būklės, be pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių.
Vandentiekio ir elektros taškai tvarkingi, saugūs, be defektų.
	
	10
	

	7.2.
	Gera (sienų, lubų ir grindų apdaila be pažeidimų, galimas nedidelis nusidėvėjimas, netrukdantis funkcijai, nereikalauja remonto.
Nėra drėgmės, pelėsio ar konstrukcinių defektų. Vandentiekio ir elektros taškai tvarkingi ir saugūs.).
	
	5
	

	7.3.
	Patenkinama (sienų, lubų ir grindų apdaila turi ryškių nusidėvėjimo požymių: įbrėžimai, dėmės, nedideli atšokimai. Vandentiekio ir elektros taškai veikia, tačiau yra kosmetinių defektų (pvz., pažeistos rozetės, nesandarūs sujungimai).
	
	  0
	

	8.
	Aukštas
	0-15
	
	

	8.1.
	Butas pirmame aukšte
	
	15
	

	8.2.
	Butas antrame aukšte
	
	10
	

	8.3.
	Butas trečiame aukšte
	
	5
	

	8.4.
	Butas ketvirtame aukšte ir visi paskesni iki viršutinio
	
	0
	

	9.
	Būsto nuotolis nuo artimiausio visuomeninio transporto sustojimo (matuojant spinduliu, nustatant google maps programa)
	0-5
	
	

	9.1.
	Daugiau nei 0,5 km
	
	0
	

	9.2.
	Iki 0,5 km (įskaitytinai)
	
	5
	

	10.
	Būsto energinio naudingumo klasė
	0-15
	
	

	10.1.
	B ir aukštesnės klasės
	
	15
	

	10.2.
	C
	
	12
	

	10.3.
	Žemesnės nei C
	
	5
	

	
	Iš viso:
	0-100
	
	




_____________________________
